Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 2/EHN/BLOCZEK/2020, dot. realizacji zamówienia   
w ramach projektu aplikującego do konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka

*(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Waga laboratoryjna precyzyjna – 1 szt.**

**Nazwa i/lub numer katalogowy urządzenia oferowanego przez Wykonawcę:**

………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Urządzenie spełniające następujące wymagania:** | **Wymaganie spełnione (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| **Waga laboratoryjna precyzyjna** |  |  |
| 1. Obciążenie maksymalne: nie mniejsze niż 30 kg |  |  |
| 1. Dokładność odczytu: nie gorsza niż 0,5 g |  |  |
| 1. Zakres tary: nie gorszy niż -30 kg |  |  |
| 1. Powtarzalność: nie gorsza niż 1,5 g |  |  |
| 1. Liniowość: nie gorsza niż ± 1,5 g |  |  |
| 1. Czas stabilizacji: nie gorszy niż 3 s |  |  |
| 1. Wymiar szalki: nie mniejszy niż 250×250 mm |  |  |
| 1. Temperatury pracy w zakresie: nie gorszym niż +15 - +30°C |  |  |
| 1. Wilgotność względna powietrza: 15÷80% RH bez kondensacji |  |  |
| 1. Wewnętrzny akumulator |  |  |
| 1. Zasilanie: 11V AC i akumulatorowe |  |  |
| 1. Wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |  |
| 1. Złącze RS 232 |  |  |
| 1. Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: nie gorszy niż 30 h |  |  |
| 1. Szalka ze stali nierdzewnej |  |  |
| 1. Możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe) - ładunek podwieszony pod wagą (potrzebne m.in. do oznaczenia gęstości betonu metodą hydrostatyczną) |  |  |
| 1. Akcesoria niezbędne do podwieszenia ładunku pod wagą |  |  |
| 1. Stopień ochrony nie gorszy niż IP 43 |  |  |

**Wymagania dodatkowe:**

1. wykonawca zapewni jakość i przydatność oferowanego urządzenia,
2. zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż urządzenia (jeśli jest niezbędny do uruchomienia - z wyjątkiem wykonania przyłącza elektrycznego, pneumatycznego oraz wykonania fundamentów);
3. wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD z oprogramowaniem (jeśli dotyczy);
4. systemu sterowania urządzeniem (oprogramowanie) powinien poprawnie współpracę   
   z oferowanym modelem urządzenia oraz posiadać polską wersje językową (jeśli dotyczy);
5. menu urządzenia w języku polskim (jeśli dotyczy);
6. przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji   
   z krajowych środków publicznych;
7. okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił **co najmniej 12 miesięcy** od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”
8. oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE
9. serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………. | …………………………………….……………………. |
| miejscowość i data | czytelny podpisosoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |